**附：项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **金额（元）** |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 1 | 交换机 | 1.功能:16个10/100/1000M自适应RJ45端口所有端口均具备线速转发能力支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式支持通过拨动开关切换交换机工作模式即插即用，可上机架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 交换机 | 1.功能:8个10/100/1000Base-T RJ45端口支持商云APP端及Web端远程管理支持智能开局、异常告警、快速排障支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离支持线缆检测、环回保护 | 套 | 5 |  |  |  |
| 3 | 光纤收发器 | 1.方法:1个千兆SFP端口，1个千兆RJ45端口需外接光模块，即插即用可搭配千兆单模/多模、单纤/双纤SFP光模块 | 芯 | 4 |  |  |  |
| 4 | 摄像机 | 1.名称:传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：30m（暖光）；补光灯：2颗（暖光灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F1.0；视场角：水平：80°；垂直：43°；对角：94°；通用行为分析：区域入侵；绊线入侵；智能编码：H.264：支持H.265：支持；宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；乐橙云；预览最大用户数：20个（总带宽：72Ｍ）；供电方式：DC12V；防护等级：IP67 | 台 | 27 |  |  |  |
| 5 | 监控立杆 | 1.材质:管径：114-76mm 1.8个厚底座：￠250mm 厚度12mm安装孔：4\*￠20mm材质：镀锌钢管表面处理：静电喷塑地笼尺寸：145\*145\*400 对角205，地笼m14的钢筋 m16的螺母 | 套 | 25 |  |  |  |
| 6 | 控制箱 | 1.名称:300\*400\*180加厚铁防水箱 | 台 | 5 |  |  |  |
| 7 | 配线 | 1.名称:RVV2\*1.5无氧铜 | m | 965 |  |  |  |
| 8 | 双绞线缆 | 1.名称:导体：实心无氧退火软裸铜导体 Φ0.53mm绝缘：HDPE Φ1.1mm护套：聚氯乙烯PVC或低烟无卤阻燃料LSZH | m | 1071 |  |  |  |
| 9 | 光缆 | 1.名称:12芯单模 | m | 530 |  |  |  |
| 10 | 配管 | 1.名称:配管2.材质:PVC3.规格:20 | m | 1170 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |