**附：项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 1 | 交换机 | 1.功能:16个10/100/1000M自适应RJ45端口 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式 支持通过拨动开关切换交换机工作模式 即插即用，可上机架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 交换机 | 1.功能:8个10/100/1000Base-T RJ45端口 支持商云APP端及Web端远程管理 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制 支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离 支持线缆检测、环回保护 | 套 | 5 |  |  |  |
| 3 | 光纤收发器 | 1.方法:1个千兆SFP端口，1个千兆RJ45端口 需外接光模块，即插即用 可搭配千兆单模/多模、单纤/双纤SFP光模块 | 芯 | 4 |  |  |  |
| 4 | 摄像机 | 1.名称:传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（暖光）； 补光灯：2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：80°；垂直：43°；对角：94°； 通用行为分析：区域入侵；绊线入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；乐橙云； 预览最大用户数：20个（总带宽：72Ｍ）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 台 | 27 |  |  |  |
| 5 | 监控立杆 | 1.材质:管径：114-76mm 1.8个厚 底座：￠250mm 厚度12mm 安装孔：4\*￠20mm 材质：镀锌钢管 表面处理：静电喷塑 地笼尺寸：145\*145\*400 对角205，地笼m14的钢筋 m16的螺母 | 套 | 25 |  |  |  |
| 6 | 控制箱 | 1.名称:300\*400\*180加厚铁防水箱 | 台 | 5 |  |  |  |
| 7 | 配线 | 1.名称:RVV2\*1.5无氧铜 | m | 965 |  |  |  |
| 8 | 双绞线缆 | 1.名称:导体：实心无氧退火软裸铜导体 Φ0.53mm 绝缘：HDPE Φ1.1mm 护套：聚氯乙烯PVC或低烟无卤阻燃料LSZH | m | 1071 |  |  |  |
| 9 | 光缆 | 1.名称:12芯单模 | m | 530 |  |  |  |
| 10 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 | m | 1170 |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  |